Spoštovani uporabnik!

V imeniku se nahaja georeferencirana (D48/GK) državna pregledna karta Slovenije v merilu 1:1.000.000 (DPK1000).

Rastrski podatki DPK1000 so izdelani v TIFF formatu. Na voljo je pet različnih slojev:
ZDR Mr 
 - Združena barvna vsebina s koordinatno mrežo 
ZDRL Mr 
 - Združena barvna vsebina s koordinatno mrežo in legendo
ZDR BMr 
 - Združena barvna vsebina brez koordinatne mreže 
ZDR BMr MS 
 - Združena vsebina brez koordinatne mreže v modro-sivi barvi
RS 
 - Relief sence
 
Vse karte so že georeferencirane (datoteka *.TFW).

Datoteke shranite na disk vašega računalnika. V Leica Geo Officu karto registrirate tako, da iz menija izberete "Tools|Image Referencing" ter z desno tipko miške izberete "Register..." Zdaj lahko tako registrirano sliko pripnete k poljubnemu projektu. Vrnite se v "Project Management", kjer z desno tipko miške kliknite na projekt, npr. "BAZA2010_GK" ter izberite "Properties..." V zavihku "Background" iz spustnega seznama izberite "Pregledna1", potrdite z <OK> in odprite projekt. Zdaj bo v ozadju podložena pregledna karta Slovenije.

* Grafične podlage lahko pripenjate samo k projektom, ki so zaprti. K vsakemu projektu lahko pripnete samo eno grafično podlago.
** Za boljšo preglednost vam svetujemo, da uporabite prosojnost grafične podlage. Z desno tipko miške kliknite na grafično podlago in iz priročnega menija izberite "Blend image" ter nastavite stopnjo prosojnosti.


=========================================
Geoservis, d.o.o.
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana

t. (01) 586 38 30
i. www.geoservis.si
e. info@geoservis.si